ЈП КОМУНАЛАЦ

Војводе Мишића 50, Пирот

ПИБ 100185131

У складу са Чланом 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац ЈП КОМУНАЛАЦ извршио је измену конкурсне документације за јавну набавку ЈН-09/2019 – Уља и мазива , у делу Техничка Спецификација, па у прилогу достављамо нову Техничку Спецификацију, страна 6 конкурсне документације. У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

**III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опис | Назив понуђеног добра | Спецификација коју понуђено добро треба да задовољи | | | |
| Viskoznost na 100˚C mm/s | Index viskoznosti /min | Tačka paljenja ˚C/min |  |
| 1. | Моторно уље SAE 30 за дизел моторе |  | 10,0-12,5 | Min 95 | ≥215 | API CD/SF |
| 2. | Моторно уље за дизел моторе полусинтетичко10W-40, |  | 13,0-14,5 | Min 95 | ≥215 | SL/CF TIP 1 |
| 3. | Моторно уље за дизел моторе 10W-40 Castrol Enduron |  | 13,0-14,5 | Min 95 | ≥215 | API CI4/CF |
| 4. | Моторно уље за дизел моторе 15W-40 |  | 12,5-15,0 | Min 95 | ≥215 | API-CF |
| 5. | Хидраулично уље HD 46 |  | Min 6,1 | Min 95 | Min 196 | SRPS-ISO-11158  (L-HM) |
| 6. | Уље за управљаче и аутоматске мењаче ATF Fam,Nisotec или одговарајуће |  | 6,5-7,5 | Tipično 135 | ≥170 | GM-DEVTRON-TAJP A SUFIXA |
| 7. | Уље за мењаче и редукторе SAE 90 Fam,Nisotec или одговарајуће |  | 16,0-19,0 | 90 | ≥200 | API GL-5 |
| 8. | Уље за кочионе уређајe DOT 4 Fam,Nisotec или одговарајуће |  | Min 1,5 |  | ≥205 | SRPS H Z2100 |
| 10 | Антифриз 100 % |  |  |  | Min 160 | SRPS H Z2 010TIP1 |
| 11. | Товатна маст |  |  |  | 190 | SRPS B H3634 |

НАПОМЕНА: У прилогу доставити копије сертификата о квалитету понуђеног добра или копију техничких карактеристика понуђеног добра.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПОНУЂАЧ

м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овај документ представља саставни део конкурсне документације за јавну набавку ЈН-09/2019